Chercheur Adresse Professionnelle Spécialité Grade

BOUAMAMA

Larbi

Institut d’Optique et de Mécanique de Précision, Université Ferhat Abbas, Sétif

Optique et Mécanique de Précision Professeur

CHAAB Omar Universite Abdel Hamid ibn badis, Mostaganem

Optique et mécanique de précision MAA

ALLAG Fateh Faculté SNV Université Ferhat Abbas Sétif Mécanique MAA

BELMAHDI Miloud

Tronc commun de technologie, Faculté de technologie Sétif Mécanique MAA

KARA MOHAMMED Soumaya

Laboratoire d’Optique Appliqué. UFA Sétif Optique spatiale

Causes et mécanismes des processus de dégradation

Recherche sur l’érosion hydrique et éolienne

Recherche sur les processus érosifs en nappe et rigole, ravinement et mouvement de masse

Mise au point d'une métrologie d’étude de transport de particules solides Domiciliation Laboratoire de Mécanique de Précision Appliquée, Université Ferhat Abbas Sétif Porteur du projet Spécialité Adresse Professionnelle� Téléphones� Courriel�

ZEGADI Rabah Mécanique

Labo. de Mécanique de Précision appliquée Institut d’optique et de mécanique de précision Université Ferhat Abbas de SETIF

0773783014 rzegadi@yahoo.fr

Résumé Les phénomènes de l’érosion des sols par le transport de particules solides dans l'atmosphère ne peuvent être appréhendés par des observations et des mesures In-Situ pour l'information expérimentale indispensable. Cette voie est impraticable en raison de la multiplicité des paramètres à contrôler et de la variabilité dans le temps des paramètres météorologiques et enfin des difficultés de mesure. Notre projet vise deux objectifs, la mise au point dune métrologie optique et l’étude des mécanismes du transport éolien. On utilise donc la simulation sur modèle physique à échelle réduite et la simulation numérique. A cet effet, la simulation physique sera réalisée dans le canal à eau. Une métrologie optique 3D (holographie digitale) sera développée pour la connaissance dans une première étape, des champs de vitesse de particules solides de types traceurs et dans une seconde étape à déterminer simultanément les champs de vitesse et de température liés à l’écoulement. A partir des campagnes de mesure, les modèles numériques déjà entrepris seront validés avec le code calcul ARPS pour d’éventuelles applications sur terrain.