Chercheur Adresse Professionnelle Spécialité Grade

GHERNAOUT

Badiaa

Université Ammar Thelidji de Laghouat, BP 37G, Route de Ghardaïa-Laghouat

Traitement des Eaux

Maître-assistante (B) NACEUR Mohamed Wahib Université Saâd Dahlab de Blida, BP 270 Blida

Traitement des Eaux Professeur

FARIDA Khemici Agence Nationale des Ressources Hydrauliques, Soumâa, Blida

Génie biologique Cadre technique

Gestion, Qualité et préservation de la ressource en eau

Gestion de la ressource Ouvrages de traitement

Amélioration de la qualité de l’eau traitée par l’élimination des algues et des cyanotoxines lors du traitement des eaux de surface à la Station de Traitement de l’eau du Barrage Lakhel (Bouira) par le procédé de coagulation améliorée

Domiciliation

Laboratoire des Applications Energetiques de l'Hydrogène LApEH Département de Mécanique, Univesité SAAD DAHLAB de Blida

Porteur du projet Spécialité Adresse Professionnelle� Téléphones� Courriel�

GHERNAOUT

Djamel

Traitement des

Eaux

49, Quartier Oued Zitoun, Médéa 26000

06 67 32 64 djamel_andalus@hotmail.co m Résumé Ce projet de recherche vise l’amélioration de la qualité de l’eau traitée en éliminant les algues et les cyanotoxines lors du traitement des eaux de surface à la Station de Traitement de l’Eau du Barrage Lakhel (STEBL) (Wilaya de Bouira) par le procédé de coagulation améliorée (CA). Dans la Région Centre de l’Algérie, la plupart des barrages connaissent les problèmes liés à la présence des cyanobactéries qui posent un réel problème de santé publique. Afin de protéger la santé publique de la population servie par la STEBL, les procédés de traitement de l’eau doivent alors permettre une élimination efficace des cyanobactéries mais également de leurs métabolites. Pour se faire, dans le cadre de ce projet de recherche, l’efficacité de chaque procédé mis en �uvre dans la STEBL doit être étudiée. En plus, l’évaluation qualitative et quantitative des algues présentes dans les eaux de ce Barrage, ainsi que leurs substances toxiques qui y sont libérées, sera faite. Le procédé de CA, qui a fait ses preuves en termes d’élimination des cyanobactéries et leurs toxines comme en témoigne la bibliographie récente, sera proposé comme procédé technico-économique pour éliminer ces polluants forts toxiques à l’Homme. Des essais au jar test sont prévus au Laboratoire ainsi qu’une application directe du procédé de CA sera accomplie à la STEBL en dimensionnant le réservoir d’ajout de l’acide sulfurique (H_2SO_4) en amont de la chaine du traitement et le réservoir d’ajout de la chaux (Ca(OH)_2) en aval de la chaine du traitement de la STEBL.