Chercheur Adresse Professionnelle Spécialité Grade

BENCHEIKH LEHOCIN Mossaab

Université Mentouri de Constantine ,département de chimie industrielle route Ain Bey Constantine 25000

Génie des procédés PROFESSEUR

BOUHELASSA Mohamed

Université mentouri de Constantine ,département de chimie industrielle route Ain Bey Constantine 25000

Maitre de conférences

Génie des procédés

OULILI Nawel

Université mentouri de Constantine ,département de chimie industrielle route Ain Bey Constantine 25000

Maitre de conférences

Génie des procédés

ZAMOUCHE Rania

Université mentouri de Constantine ,département de chimie industrielle route Ain Bey Constantine 25000

Chimie industrielle

Maitre Assistante A

BOUROUBI née BENAZOUZ Lynda

Station d’épuration d’Ibn Ziad de Constantine, Route de Mila, Constantine ChimieIndustrielle Ingénieur d’état +DEA

Gestion, Qualité et préservation de la ressource en eau

Gestion de la ressource Ouvrages de traitement

Optimisation du fonctionnement de la STEP de Constantine Domiciliation Université Mentouri de Constantine, laboratoire de l’ingénierie des procédés de l’Environnement

Porteur du projet Spécialité Adresse Professionnelle� Téléphones� Courriel�

MENIAI Abdeslam

Hassen

Génie des procédés

Université Mentouri de Constantine, département de chimie industrielle route Ain Bey Constantine 25000

0662571426 meniai@yahoo.fr

Résumé L’Algérie a entamé depuis une décennie un vaste programme de construction de stations d’épurations pour sauvegarder la qualité de l’environnement en général et la qualité des eaux en particulier. Cependant, le challenge dont il faut faire face est la bonne gestion de ces systèmes d’épuration afin d’assurer des rendements épuratoires acceptables et un fonctionnement optimal. Pour réaliser ce challenge il est nécessaire de développer des modèles mathématiques du système d’épuration en question, qui prendraient en charge le fonctionnement épuratoire du système et son hydraulicité. Afin que ces modèles décrivent intrinsèquement le système en question (la STEP de Constantine pour ce projet) il faut déterminer les différents paramètres à partir de données spécifiques (cinétiques, écoulement, forme des bassins, chicanes etc..) de la STEP en question. Cet outil, une fois développé, servira à prédire le comportement de la STEP en cas de stress tel que le changement de la qualité des eaux usées à son entrée, par exemple.

La STEP de Constantine dispose d’un prétraitement consistant en un dégrillage et un dessablage aéré suivi d’un bassin d’aération biologique composé de deux compartiments, le premier fonctionnant en anoxie, pour la réduction des nitrates, suivi d’un deuxième fonctionnant en aéré pour l’oxydation de la fraction carbonée et la fraction azotée. Les eaux usées passent par la suite par une décantation secondaire et enfin les eaux usées traitées seront envoyées vers un bassin de désinfection. Les boues en excès sont traitées par l’intermédiaire d’un épaississement suivi par un séchage sur lit de sable.