Chercheur Adresse Professionnelle Spécialité Grade

BOUTAGHANE

Hamouda

Université Badji Mokhtar –Annaba – BP12 Annaba Hydraulique MAA

DJEMIL Soraya

Université Badji Mokhtar –Annaba – BP12 Annaba.

Hydraulique MAA

BERRAHAIL

Sabri

Université Badji Mokhtar –Annaba – BP12 Annaba DoctorantLMD MAA

HEBBACHE Mohamed Amine

Université Badji Mokhtar –Annaba – BP12 Annaba Doctorant LMD MAA

Risques Naturels Prévention et gestion des catastrophes Scénarii et modélisation Modélisation du système d’assainissement de la ville de Annaba –Diagnostic et Solutions Domiciliation Laboratoire d’Hydraulique et de Constructions Hydrauliques, Université Badji Mokhtar- Annaba

Porteur du projet Spécialité Adresse Professionnelle� Téléphones� Courriel�

OUERDACHI

Lahbassi

Hydraulique

Université Badji Mokhtar – Annaba – BP12 Annaba Laboratoire d’hydraulique et de constructions hydrauliques Bloc de recherche N°04, 1^{er} étage

05 52 21 11 71 ouerdach@univ-annaba.org

Résumé Les inondations en zone urbaine se traduisent par des écoulements dans les rues qui peuvent être dangereux du fait de vitesses fortes. En général, l'eau s'écoule dans le réseau d'assainissement mais lors des événements extrêmes, il peut y avoir débordement. Ce débordement est souvent dû à l’insuffisance de capacité du réseau d’assainissement qui ne peut recueillir l’ensemble du volume d’eau de pluie tombé mais parfois aussi par remontée dans le réseau d’assainissement du fait du blocage au niveau des déversoirs des ouvrages. La prise en compte du réseau d'assainissement dans la compréhension du déroulement de l'inondation est alors indispensable.

Dans la ville de Annaba, se situation dans une assiette plate, les eaux proviennent de plusieurs bassins versants hétérogènes. Le réseau hydrographique s’écoulant de l’ouest vers l’est à travers des zones rurales, périurbaines et urbaines, déverse une grande quantité d’eau en temps de pluie. Nous tenterons d’apporter quelques éléments de réponse aux dysfonctionnements observés du système d’assainissement de la ville en reprenant le système actuel sous le logiciel d’hydrologie urbaine Canoë.

En outre, nous chercherons à intégrer les réseaux d’assainissement et le fonctionnement des BV en terme d’eau pluvial : Le Couple Bassin / Réseau est indivisible. L’utilisation de l’outil mixant métrologie / modélisation consiste à construire le modèle structurel, c'est à dire représenter la structure du système bassin + réseau. Ce qui nous permettra de nous rapprocher de la réalité.