Chercheur Adresse Professionnelle Spécialité Grade

ABIDI Abdenabi Université Badji-Mokhtar d’Annaba Génie des procèdes Maître-assistante

SAADI Mohamed

Nacer

Université Badji-Mokhtar d’Annaba Electronique Maître-assistante

BOUGHAMSA

Mouna

Université Badji-Mokhtar d’Annaba Automatique

AYAD Abdelhafid Université Badji-Mokhtar d’Annaba

Aménagement et construction hydraulique

Gestion, qualité et préservation de la ressource en eau

Qualité et protection des ressources en eau Normes et qualité

Modélisation et commande avancée des procédés de traitement et de distribution de l’eau potable Domiciliation Laboratoire d’Automatique et Signaux de Annaba (LASA) Université Badji-Mokhtar de Annaba

Porteur du projet Spécialité Adresse Professionnelle� Téléphones� Courriel�

RAMDANI Messaoud

Automatique industrielle

Universite Badji-Mokhtar de Annaba 038876565 messaoud.ramdani@univannaba.org Résumé L’approvisionnement en eau potable constitue un enjeu fondamental pour le gestionnaire de l’eau qui se doit de garantir en permanence pour la sécurité des consommateurs, une ressource de qualité irréprochable et en quantité suffisante. Atteindre cet objectif impose l’utilisation des méthodes avancées d’aide à la décision et des modèles mathématiques très élaborés. Pour piloter les différentes étapes de traitement et de distribution de l’eau potable, il est nécessaire de surveiller l’état de fonctionnement du système global, dans lequel il y a des phénomènes hydrauliques et biologiques très complexes. Pour répondre à un certain nombre d’exigences, l’industrie de l’eau est en voie d’être équipée par des instruments de mesure et de télémétrie modernes. Cependant, pour des contraintes financières, il est impossible de mesurer toutes les variables. Donc, l’information obtenue par mesure doit être enrichie par des prévisions moins précises sur les consommations au niveau des n�uds du réseau de distribution. Ces informations sont appelées pseudo -mesures. Les mesures et les pseudo -mesures sont utilisées pour calculer les flux et les pressions dans le réseau de distribution à l’aide des estimateurs d’état (un estimateur d’état est un algorithme numérique), ce qui permet de faire une surveillance de l’état du réseau par l’évaluation des écarts constatés entre le comportement réel du système (connu par les meures au cours du temps) et son comportement sain décrit par un modèle mathématique. Le diagnostic et la commande avancée nécessitent donc un modèle fiable du processus parfois complexe (comportement non linéaire, modèle de grande dimension, etc). Parmi les problèmes qui doivent être abordés, on peut citer : la validation des données, détection automatique des changements de modes de fonctionnement, édition des statistiques, élaboration de modèles de prévision de consommation. En ce qui concerne les modes de dysfonctionnement, ceux correspondant à des fuites et à des défauts de capteurs seront particulièrement analysés. Il est évident que le diagnostic doit être précis et précoce afin de permettre au gestionnaire de l’eau d’intervenir de façon correcte. Ce projet vise à développer des outils de diagnostic/supervision des procédés de traitement et de distribution de l’eau potable en collaboration avec la société de l’eau et de l’assainissement de Annaba et El-Taref (SEATA) et son partenaire l’allemand Gelsen-Wasser qui assure la gestion déléguée des services publics de l’eau pour la zone de Annaba et El-Taref.