Chercheur Adresse professionnelle Grade

SMARA Abdelaziz

Laboratoire de traitement des eaux et

BP12 Annaba RP 23000

Chimie analytique

TISSAOUI Hamma

Laboratoire de traitement des eaux et

BP12 Annaba RP 23000

Electrochimie A

DJELLABI Ridha - -El-Hadjar-Annaba Chimie analytique etenvironnement Doctorant

HAZOURLI Sabir

Laboratoire de traitement des eaux et

BP12 Annaba RP 23000

Chimie et microbiologie de l eau A

DELIMI Rachid

Laboratoire de traitement des eaux et

BP12 Annaba RP 23000

Chimie physique, analytique Professeur

Programme

Durable

Traitement Traitement photocatalytique des Eaux

: Cas de l enap (Souk Ahras)

Domiciliation

Porteur du projet Adresse Professionnelle Courriel

GHORAB Mohamed Fouzi

Chimie phisique, chimie analytique

Laboratoire de traitement des eaux et

BP12 Annaba RP 23000

038871978 m.ghorab@labtevdi-univ-annaba.org

Les effluents industriels sont toujours irrigation.

L industrialisation sans cesse croissante d une part et les perspectives d Certaines industries sont sources d effluents contenant des polluants organiques d d deux polluants simul industrie. En effet l industrie de peintures fait usage environnement d l s existent plusieurs -chimiques pour le traitement des effluents industriels cont

on fait usage d oxydation avanc d adsorption en faisant usage d un adsorbant en l_2 permettre l une part et une adsorption et/ou on des peintures qui sont contenus dans les effluents industriels de l entreprise nationale de peintures (Souk/Ahras) qui utilise d 2+, Al^{3+}, Fe^{3+}, Co^{2+} dans la production des peintures sont susceptibles d occurrence le TiO_2. Le TiO_2 telle que la bentonite offre l avantage d rs leur adsorption suivie d

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.