Chercheur Adresse Professionnelle Spécialité Grade

ARABI Mourad Station INRF BP ain dheb 26001-médéa Forêt

SERRADJ Aziz

Université de Strasbourg Laboratoire Image, Ville, Environnement, UMR 7011, 3 rue de L’Argonne 67000 Strasbourg

Géographie Maître de conférences

MEGDOUD Said

Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem Laboratoire Biodiversité et Conservation des Eaux et des Sols Site 2 chemin des crêtes Mostaganem

Economie rurale MAA

Surveillance du

climat

Cartographie, SIG : intégration de données multi sources,

analyse et gestion de l’environnement Cartographie des zones érosives. Développement d’outils spatiaux en vue de la gestion conservatoire des eaux et des sols dans les bassins versants marneux du Tell oranais Domiciliation Laboratoire de biodiversité est conservation des eaux et des sols Porteur du projet Spécialité Adresse Professionnelle� Téléphones� Courriel�

KOURI Lakhdar Géographie physique

Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem Laboratoire Biodiversité et Conservation des Eaux et des Sols Site 2 chemin des crêtes Mostaganem

0772106198 kourilakhdar@yahoo.fr

Résumé La mobilisation des ressources en eau en Algérie, se fait pour une grande part grâce à la construction de barrages. Les ouvrages hydrauliques localisés dans les régions marneuses du Tell oranais s’envasent à un rythme rapide. C’est pourquoi la protection des bassins versants de ces retenues est un objectif économique essentiel La phase de sécheresse qui sévit dans l’ouest algérien a eu certaines conséquences, outre la pénurie d’eau, des changements dans les processus érosifs liés à l’eau sont observés. Il est primordial, à l’heure actuelle, de procéder à une cartographie des risques d’érosion des sols dans les bassins versants des barrages et de faire une série de bilans concernant l’état des aménagements anti érosifs et des équipements hydrauliques. Ceci nous permettra d’envisager la création d’une base de données qui sera un outil indispensable pour toute réflexion en vue d’un aménagement intégré et d’une gestion conservatoire des eaux et des sols.