Chercheur Adresse Professionnelle Spécialité Grade

KINIOUAR

Hocine

Université de Jijel laboratoire de géniegéologique (LGG) hydrogéologie

Maitre Assistante B MAHDID Souhil

ANRH/Secteur de Jijel chemin Ali Boudraa -Jijel hydrogéologie

Attachée de recherche

GRES Saleh

ANRH/Secteur de Jijel chemin Ali Boudraa -Jijel Géologie de l’ingénieur Ingenieur d’etat

Quantification et mobilisation des ressources en eau

durable

Evaluation et quantification des ressources en eau modélisations des aquifères

Etude et modélisation d’un système aquifère hétérogène. Cas de la plaine alluviale d’oued Nil (wilaya de Jijel) Domiciliation Laboratoire de Génie Géologique

Porteur du projet Spécialité Adresse Professionnelle� Téléphones� Courriel�

DEBIECHE Taha-

Hocine

Génie des Procédés

Uniiversite de djijel laboratoire de

géniegéologique (LGG)

06 99 83 74 14 debiche@yahoo.fr Résumé La plaine alluviale de l’oued Nil (58 Km^2) est caractérisée par une abondance en eaux souterraines, vu la forte pluviométrie de la région (environ 1200 mm.an^{-1}) et l’épaisseur important de la plaine (jusqu’à 75 m). Cette nappe est utilisée pour alimenter quatre communes de la wilaya de Jijel (Jijel, Taher, Chekfa et El-Kannar) en eau potable (forages) et pour l’irrigation (puits). Depuis l’année 2000, l’exploitation des eaux souterraines de cette plaine a augmenté considérablement, vu la croissance démographique et économique qu’a connue la wilaya.

Ce projet a pour objectifs de déterminer : 1) l’état hydrique actuel du système aquifère ; 2) les différents facteurs et processus qui interviennent dans l’évolution de la réserve d’eau ; et 3) l’établissement d’un modèle hydrodynamique pour gérer la réserve d’eau du système aquifère.